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泉州市生态环境局关于惠安壹好医院有限

公司环境影响报告表的批复

惠安壹好医院有限公司：

你公司报送的由厦门欣优杰环保科技有限公司编制的《惠安壹好医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

项目位于泉州市惠安县螺城镇霞园社区，系租用惠安忠兴汽车综合服务有限公司的闲置综合楼，总租用建筑面积为4762㎡。拟建设精神病专科医院，设置床位70张，预计门诊量为36500人次/年，总投资4250万元。项目建设内容、建设规模、医疗材料、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和运营在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、工艺和环保措施进行建设。
二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.项目综合废水收集后经化粪池+自建污水处理站处理达标，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂处理。外排污水应从严执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)及其修改单表2预处理标准及惠安县污水处理厂进水水质要求。
2.项目污水处理站采用地埋式密闭方式，调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、消毒池均加盖密闭，定期喷洒除臭剂。氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放参照执行《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)表3、表4非工业区标准，甲烷执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)及其修改单表3处理站内最高体积百分数要求。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，西北侧惠泉北路执行4类标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
4.医疗废物属于危险废物，在医疗机构暂存期间执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的相关规定，并应符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》的相关规定；栅渣、化粪池和污水处理站污泥，清掏前污泥应进行消毒处理，并满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)及其修改单表4中“综合医疗机构和其他医疗机构”的要求，方可进行转移和处理处置；其他危险废物(废空桶)应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求进行收集、贮存，并送交有资质单位处置。废包装材料集中收集后由相关单位回收利用或处置。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

三、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 

四、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

五、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

六、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

                       泉州市生态环境局

                       2026年9月1日
（此件主动公开）

抄送：螺城镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，厦

门欣优杰环保科技有限公司。
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