泉惠环评〔2026〕表23号

泉州市生态环境局关于惠安雀儿喜护理用品

有限公司卫生用品生产项目生态

环境影响报告表的批复

惠安雀儿喜护理用品有限公司：

你公司报送的由福建省福海环保股份有限公司编制的《惠安雀儿喜护理用品有限公司卫生用品生产项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

项目位于惠安县黄塘镇虎窟村绿谷台商创业基地B08地块，用地面积13520㎡。预计年产纸尿裤14000万片，拉拉裤28000万片，宠物裤28000万片，卫生巾60000万片，总投资5000万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从生态环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。
二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.本项目无生产废水外排。食堂废水经隔油器预处理后与其他生活污水一并经化粪池处理达标后，近期通过市政污水管网排入城东污水处理厂集中处理，外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）；远期通过市政污水管网汇入惠西污水处理厂统一处理，外排污水应从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠西污水处理厂进水水质要求。
2.木浆破碎粉尘废气采用集气罩收集，经脉冲袋式除尘器处理后，通过一根25m高排气筒（DA001）排放，其颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，排放速率按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值严格50%执行；食堂油烟经净化设施处理后通过一根25m高排气筒（DA002）排放，其油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2中型规模排放标准。

厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值、任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值表A.1标准。
3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
4.收集生产粉尘、废除尘布袋、废包装材料、边角料及不合格品集中收集后由相关单位回收利用或处置。食堂餐厨垃圾、餐厨废油脂分类收集置于全密闭专用收集容器，委托厨余垃圾处置单位收集运输、处置。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCs排放量为0.0010053t/a，根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），挥发性有机污染物新增年排放量小于0.1吨的建设项目，免予提交总量来源说明。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。未取得排污许可证的，不得排放污染物。

六、该项目生态环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理生态环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将生态环境影响评价文件重新报审。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

                             泉州市生态环境局

                             2026年9月18日

（此件主动公开）

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福

建省福海环保股份有限公司。

  泉州市惠安生态环境局办公室               2026年9月18日印发



