泉惠环评〔2026〕表22号

泉州市生态环境局关于中化泉州石化丙烯腈

WWI焚烧炉碱渣资源化项目

环境影响报告表的批复

中化泉州石化有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《中化泉州石化丙烯腈WWI焚烧炉碱渣资源化项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县泉惠石化工业园区中化泉州石化有限公司厂区内；依托现有碱灰利用设施处理WWI焚烧装置产生的碱渣，将其溶解、沉淀除杂后作为脱硫剂用于中化泉州石化有限公司一期工程催化裂化装置烟气脱硫；项目总投资12万元，环保投资10万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。
二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.项目无生产废水产生及排放，不新增生活污水。
2.加强废气产生环境的精细化管理，控制粉尘排放量。碱渣输送及溶解池下料颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。
3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废吨袋及脱水后的泥饼按照危险废物环境管理要求进行收集、贮存，委托有资质单位处置。

三、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 

四、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，重新申请排污许可证。

五、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

六、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

                  泉州市生态环境局

                  2026年9月15日

（此件主动公开）

抄送：泉惠石化工业园区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法

大队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。
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