泉惠环评〔2026〕表24号

泉州市生态环境局关于泉州艺光包装有限公

司新增年产啤酒箱1580万个、商标800万套

改扩建项目生态环境影响报告表的批复

泉州艺光包装有限公司：

你公司报送的由厦门华和元环保科技有限公司编制的《泉州艺光包装有限公司新增年产啤酒箱1580万个、商标800万套改扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县黄塘镇省吟村小后店136号，利用现有生产厂房，不涉及新增建筑指标、用地指标；拟新增柔印机、模切机、复卷机、覆膜机、裁切机、烘箱、手提扣机、无纺布机、贴窗机、热收缩包装机等设备，减少压花机、分切机及1台海德堡印刷机，新增年产啤酒箱1580万个、商标800万套；项目总投资500万元，环保投资10万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。
二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.柔印机少量清洗废水经处理后不外排；燃气锅炉软水器的浓排水通过市政污水管网排入惠西污水处理厂处理，生活污水经三级化粪池处理后，通过市政污水管网排入惠西污水处理厂处理，污水排放从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠西污水处理厂进水水质要求。
2.纸箱生产厂房（2F纸箱印刷车间）废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后，通过一根28米高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放限值；商标厂房（1F商标印刷车间、4F原材料车间）废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后，通过一根20米高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯排放从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放限值，苯系物排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1排放限值；锅炉废气通过一根16米高排气筒（DA002）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉指标限值。
厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值，非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3排放限值；厂区内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1784-2018）表2排放限值，监控点任意一次浓度值执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1排放限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施，项目厂界北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，其余侧执行2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。
4.废纸边角料、废树脂及普通废包材等一般固废委托有关单位处置；废显影液及其空桶、油墨抹布、油墨渣、胶印油墨空桶、UV油墨空桶、废机油及其空桶、水斗液空桶、环保洗车水空桶、洁版液空桶、光油空桶、废活性炭、污水设施废滤材及废弃印刷版按照危险废物环境管理要求进行收集、贮存，委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.本次改扩建项目SO2污染物排放量为0.1940t/a，NOX污染物排放量为0.7760t/a，新增SO2污染物排放量为0.1240t/a，超过原环评取得排放量，需进行排污权交易，NOX污染物排放量未超过原环评取得排放量，无需进行排污权交易。

2.本次改扩建项目VOCs污染物排放量0.6543t/a，新增VOCs污染物排放量0.2043t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.2452t/a）。
四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，重新申请排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

七、本项目批复后，你公司原环评《泉州艺光包装有限公司年产啤酒箱420万个、啤酒帽标6000万张项目》及批复（惠环保审〔2017〕表2号）同时作废。

八、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

                  泉州市生态环境局

                  2026年9月28日

（此件主动公开）

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，厦

门华和元环保科技有限公司。

  泉州市惠安生态环境局办公室               2026年9月28日印发



